Version 4
SHEET 1 1508 772
WIRE 32 -48 -80 -48
WIRE 336 -48 32 -48
WIRE 432 -48 336 -48
WIRE -80 -32 -80 -48
WIRE 32 48 32 -48
WIRE -192 64 -256 64
WIRE -80 64 -80 48
WIRE -80 64 -192 64
WIRE -16 64 -80 64
WIRE 432 64 432 -48
WIRE 32 160 32 144
WIRE 224 160 32 160
WIRE 272 160 224 160
WIRE -256 176 -256 64
WIRE 32 176 32 160
WIRE 432 176 432 144
WIRE -256 304 -256 256
WIRE 32 304 32 256
FLAG 336 -48 VCC
FLAG -256 304 0
FLAG 432 176 0
FLAG 224 160 OUT_A
FLAG -192 64 IN_A
FLAG 32 304 0
SYMBOL voltage 432 48 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 24 124 Left 2
SYMATTR SpiceLine Rser=0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 5
SYMBOL voltage -256 160 R0
WINDOW 3 -663 67 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 -138 37 Left 2
SYMATTR Value PWL file=C:\Users\ahrensfeld\Documents\stimVa.pwl.txt
SYMATTR SpiceLine Rser=10
SYMATTR InstName V2
SYMBOL res 16 160 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10
SYMBOL pmos -16 144 M180
SYMATTR InstName M1
SYMATTR Value IRF7416
SYMBOL res -96 -48 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 10k
TEXT -592 40 Left 2 !.tran 200m
TEXT -888 384 Left 2 !.model IRF7416 VDMOS(pchan Rg=3 Rd=18m Rs=13.5m Vto=-1 Kp=20 Cgdmax=1.4n Cgdmin=.18n Cgs=2.4n Cjo=.72n Is=72p Rb=22.5m ksubthres=.1 mfg=International_Rectifier Vds=-30 Ron=45m Qg=36n)
