onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/rst
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/ce
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/cpu_active
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/int_in
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/int_ack
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/irom_data
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/irom_addr
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/xmem_din
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/xmem_dout
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/xmem_addr
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/xmem_we
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/xmem_re
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/sram
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/io_sel
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/iphase
add wave -noupdate -divider CPU
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/reg
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/inst_dpath_ctrl/dbg_iname
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/cpu_status
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/status_reg
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/ctrl
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/stk_out
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/stk_in
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/stk_reg
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/pc_in
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/pc_next
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/idata
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/int_pc_addr
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/iphase
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/const_data
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/reg_a_dout
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/reg_b_dout
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/reg_din
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/alu_op1
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/alu_op2
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/alu_result
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/alu_status
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/pc_inc
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/pc_load
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/stk_we
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/cmem_we
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/ctrl_iphase
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/was_pcld
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/was_pop2pc
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/int_pc_load
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/int_stk_push
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/stk_push
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/stk_pop
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/status_save
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/status_restore
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/stk_ptr
add wave -noupdate -divider Stack
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/clk
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/inst_dpath_ctrl/dbg_iname
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/inst_stack_ctrl/push
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/inst_stack_ctrl/pop
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/inst_stack_ctrl/din
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/inst_stack_ctrl/dout
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/inst_stack_ctrl/mem_we
add wave -noupdate -divider Chipram
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/inst_chipram/we_a
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/inst_chipram/din_a
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/inst_chipram/addr_a
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/inst_chipram/dout_a
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/inst_chipram/we_b
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/inst_chipram/din_b
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/inst_chipram/addr_b
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/inst_chipram/dout_b
add wave -noupdate -divider Sequencer
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/inst_dpath_ctrl/inst_in
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/inst_dpath_ctrl/iphase_in
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/inst_dpath_ctrl/status_in
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/inst_dpath_ctrl/ctrl_out
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/inst_dpath_ctrl/idout
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/inst_dpath_ctrl/ddout
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/inst_dpath_ctrl/opcode
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/inst_dpath_ctrl/ctrl_lines
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/inst_dpath_ctrl/dbg_iname
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal -expand /tb_cpu/uut/inst_reg_ab/mem
add wave -noupdate -divider {Chip register}
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/creg_addr
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/creg_din
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu/uut/creg_dout
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/creg_ctrl_out
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/inst_dpath_ctrl/dbg_iname
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu/uut/inst_int_ctrl/int_exit
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu/uut/inst_int_ctrl/int_state
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {136355 ps} 0}
configure wave -namecolwidth 166
configure wave -valuecolwidth 101
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
update
WaveRestoreZoom {93532 ps} {206468 ps}
