onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -divider {MIPS top}
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/debug
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/rst
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/mrdy_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/cyc_o
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/addr_o
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/sel_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/we_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/stb_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/srdy_i
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/ack_i
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/dat_i
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/dat_o
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/int
add wave -noupdate -divider Flash
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/flash_cs_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/flash_oe_n
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/flash_a
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/flash_d
add wave -noupdate -divider SRAM
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/sram_cs_n
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/sram_wr_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/sram_oe_n
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/sram_a
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/sram_d
add wave -noupdate -divider GPIO
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/gpo0
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/gpo1
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/gpi0
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/gpi1
add wave -noupdate -divider UART
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/int_uart_rx
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/rx
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/tx
add wave -noupdate -divider {Memory bus}
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/mem_area
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {222066850 ps} 0}
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 100
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 1
update
WaveRestoreZoom {221809160 ps} {222394902 ps}
