onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu_embedded/uut/inst_cpu/rst
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu_embedded/uut/inst_cpu/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_cpu_embedded/uut/inst_cpu/ce
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu_embedded/uut/inst_cpu/instr_din
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu_embedded/uut/inst_cpu/instr_addr
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu_embedded/uut/inst_cpu/cpu_status
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu_embedded/uut/inst_cpu/status_reg
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu_embedded/uut/inst_cpu/alu_op1
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu_embedded/uut/inst_cpu/alu_op2
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_cpu_embedded/uut/inst_cpu/alu_result
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu_embedded/uut/inst_cpu/alu_status
add wave -noupdate -format Literal /tb_cpu_embedded/uut/inst_cpu/inst_dpath_ctrl/dbg_iname
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal -expand /tb_cpu_embedded/uut/inst_cpu/inst_reg_ab/mem
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {529679 ps} 0}
configure wave -namecolwidth 143
configure wave -valuecolwidth 101
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
update
WaveRestoreZoom {9002500 ps} {10052500 ps}
