onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -format Logic /tb_ac_out/rst
add wave -noupdate -format Logic /tb_ac_out/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_ac_out/ce
add wave -noupdate -divider {Host hand shake}
add wave -noupdate -format Logic /tb_ac_out/sync_tx
add wave -noupdate -divider {Command I/F}
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ac_out/cmd_addr
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ac_out/cmd_data
add wave -noupdate -format Logic /tb_ac_out/uut/cmd_we
add wave -noupdate -divider {PCM I/F}
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ac_out/pcm_in_addr
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ac_out/pcm_in_data
add wave -noupdate -format Logic /tb_ac_out/pcm_in_we
add wave -noupdate -divider {AC97 I/F}
add wave -noupdate -format Logic /tb_ac_out/ac_bit_clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_ac_out/ac_reset
add wave -noupdate -format Logic /tb_ac_out/ac_sdata_out
add wave -noupdate -format Logic /tb_ac_out/ac_ssync
add wave -noupdate -divider Debug
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ac_out/uut/tx_reg
add wave -noupdate -format Literal /tb_ac_out/uut/sac
add wave -noupdate -format Literal /tb_ac_out/uut/bitcnt
add wave -noupdate -format Literal /tb_ac_out/uut/slotcnt
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {544839100 ps} 0}
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
update
WaveRestoreZoom {532851785 ps} {556826415 ps}
