onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -divider J-Bus
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/clk_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/rst_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/cyc_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/stb_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/we_o
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/sel_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/ack_i
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/mrdy_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/srdy_i
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/addr_o
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/dat_i
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/dat_o
add wave -noupdate -divider Test
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/sd_cmd
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/dout_rst
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/sddat
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/sdsel
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/dout_reg
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/dout_cnt
add wave -noupdate -divider SDRAM
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/sdclk
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/sdclk_fb
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/part_clk_p
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/part_clk_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/part_cke
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/part_cs_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/part_we_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/part_ras_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/part_cas_n
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/part_ba
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/part_dm
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/part_dqs
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/part_addr
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/part_data
add wave -noupdate -divider PHY
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/we_cl_pipe
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/re_cl_pipe
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/f_sdrclk
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/tpd_board_sim
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/rst
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/clk_fb
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/clk0_out
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/rst0_out
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/phy_in
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal -expand /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/phy_out
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/phy_ctrl
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/part_clk_p
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/part_clk_n
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/part_dm
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/part_dqs
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/part_data
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/clk270_rd
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/data_r
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/clk0_rd
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/clk0
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/data_reg_r
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/part_ba
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/part_addr
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/part_cs_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/part_we_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/part_cas_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/part_ras_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/part_cke
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/dqs_drive
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/drive
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/dqs
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/dqs_zen
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/dqs_rst
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/wr_data
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/drive270
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/part_ctrl_reg
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/clk0_temp
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/rst0
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/locked
add wave -noupdate -format Logic /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/error
add wave -noupdate -format Literal /tb_ctrl_ddr_wb64/uut/inst_sdram_phy/u_tag_pipe
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {197881118 ps} 0}
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
update
WaveRestoreZoom {0 ps} {210 us}
