onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -divider {TOP interface}
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/nmi
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/rst
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/debug
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/stb_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/ack_i
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/srdy_i
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/addr_o
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/dat_i
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/dat_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/we_o
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/sel_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/cyc_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/mrdy_o
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/int
add wave -noupdate -divider BIU
add wave -noupdate -divider {External components}
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/inst_uart/tx_complete
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/inst_uart/tx_empty
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/inst_uart/uart_status_port
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/rx
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/tx
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/gpi_0
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/gpo_0
add wave -noupdate -divider {Interrupt Timer}
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/inst_gpio/timer_cnt
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/inst_gpio/timer_cmp
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/inst_gpio/timer_en
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/inst_gpio/timer_inten
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/inst_gpio/timer_irq
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/inst_gpio/timer_ovl
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/inst_gpio/timer_irq_ack
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/inst_gpio/timer_cmp_we
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/inst_gpio/reg_data_wr
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/mem_area
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/inst_flash_port/s
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/inst_flash_port/ack
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/stb_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/srdy_i
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/we_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/inst_flash_port/we_i_r
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/addr_o
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/inst_flash_port/addr_i_r
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/inst_flash_port/page_mode_en
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/inst_flash_port/rdy
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/flash_a
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/flash_d
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/ack_i
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/flash_cs_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/flash_we_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/flash_oe_n
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/flash_be_n
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/sram_a
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_top/sram_d
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/ack_i
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/sram_cs_n
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/sram_wr_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/sram_oe_n
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/sram_be_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/inst_sram_port/page_mode_en_r
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/inst_sram_port/do_page_read
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/inst_sram_port/rdy
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_top/inst_sram_port/s
add wave -noupdate -divider ALU
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -divider PC
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -divider COP0
add wave -noupdate -divider Pipestages
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -divider I-Cache
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
add wave -noupdate -divider D-Cache
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/rst
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_top/clk
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {Cursor {76305622 ps} 0}
configure wave -namecolwidth 188
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 100
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 1
update
WaveRestoreZoom {530634488 ps} {1551019238 ps}
