onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/rst
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/cyc_i
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/stb_i
add wave -noupdate -format Literal /tb_spi_flash_wb/sel_i
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/we_i
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/ack_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/srdy_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/mrdy_i
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_spi_flash_wb/addr_i
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_spi_flash_wb/dat_i
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_spi_flash_wb/dat_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/int_o
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/mosi
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/miso
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/mst_clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/mso
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/mso_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/holdneg
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/wpneg
add wave -noupdate -divider spi_flash_wb
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/uut/register_access
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_spi_flash_wb/uut/mst_cmd
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/uut/mst_cmd_vld
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/uut/mst_cmd_rdy
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/uut/mst_shift_en
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/uut/mst_din_vld
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/uut/mst_din_rdy
add wave -noupdate -format Literal /tb_spi_flash_wb/uut/mst_ctrl
add wave -noupdate -format Literal /tb_spi_flash_wb/uut/mst_status
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_spi_flash_wb/uut/mst_din
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_spi_flash_wb/uut/mst_dout
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/uut/mst_dout_re
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/uut/mst_dout_vld
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_spi_flash_wb/uut/fill_addr
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/uut/tag_we
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_spi_flash_wb/uut/tag_reg
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/uut/tag_valid
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/uut/tag_match
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/uut/register_access
add wave -noupdate -format Literal /tb_spi_flash_wb/uut/state
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/uut/ack_mem
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_spi_flash_wb/uut/dat_mem
add wave -noupdate -format Logic /tb_spi_flash_wb/uut/ack_reg
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_spi_flash_wb/uut/dat_reg
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_spi_flash_wb/uut/word_addr_reg
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_spi_flash_wb/uut/data_ram_addr_rd
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {295205741 ps} 0}
configure wave -namecolwidth 197
configure wave -valuecolwidth 131
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
update
WaveRestoreZoom {0 ps} {315 us}
