onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/cke
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/cs_n
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/ras_n
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/cas_n
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/we_n
add wave -noupdate -format Literal -radix decimal /tb/u1/addr
add wave -noupdate -format Literal -radix unsigned /tb/u1/ba
add wave -noupdate -format Literal -radix decimal /tb/u1/dq
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/dqm
add wave -noupdate -format Literal -radix decimal /tb/u1/operation
add wave -noupdate -format Literal -radix decimal /tb/u1/mode_reg
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/active_enable
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/aref_enable
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/burst_term
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/mode_reg_enable
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/prech_enable
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/read_enable
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/write_enable
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/burst_length_1
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/burst_length_2
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/burst_length_4
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/burst_length_8
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/cas_latency_2
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/cas_latency_3
add wave -noupdate -format Literal /tb/u1/act_chk
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/din_chk
add wave -noupdate -format Logic /tb/u1/dout_chk
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {320 ns}
WaveRestoreZoom {139586 ps} {454431 ps}
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 0
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
