# FMF Timing for s25fl064a Parts

<FTML>
<REVISION.HISTORY> version: | author: | mod date: | changes made: V1.0 G.Gojanovic 05 May 13 Initial release </REVISION.HISTORY> <TIMESCALE>1ns</TIMESCALE> <MODEL>s25fl064a <FMFTIME> S25Fl064A0LMAI000 s25fl064a_00_a0 April 26, 2005 S25Fl064A0LMFI000 s25fl064a_00_a0 April 26, 2005 S25Fl064A0LNAI000 s25fl064a_00_a0 April 26, 2005 S25Fl064A0LNFI000 s25fl064a_00_a0 April 26, 2005 S25Fl064A0LMAI001 s25fl064a_00_a0 April 26, 2005 S25Fl064A0LMFI001 s25fl064a_00_a0 April 26, 2005 S25Fl064A0LNAI001 s25fl064a_00_a0 April 26, 2005 S25Fl064A0LNFI001 s25fl064a_00_a0 April 26, 2005 S25Fl064A0LMAI003 s25fl064a_00_a0 April 26, 2005 S25Fl064A0LMFI003 s25fl064a_00_a0 April 26, 2005 S25Fl064A0LNAI003 s25fl064a_00_a0 April 26, 2005 S25Fl064A0LNFI003 s25fl064a_00_a0 April 26, 2005 <COMMENT>The values listed are for VCC=2.7V to 3.6V, CL=30pF, Industrial Ta=-40 to +85 Celsius Comercial Ta=0 to +70 Celsius</COMMENT> <TIMING> (DELAY (ABSOLUTE (IOPATH SCK SO (3:6:9) (3:6:9) () (3:6:9) () (3:6:9)) (IOPATH HOLDNeg SO () () (4:7:10) (4:7:10) (4:7:10) (4:7:10)) (IOPATH CSNeg SO () () (4:7:10) () (4:7:10) ()) )) (TIMINGCHECK (SETUP CSNeg SCK (5)) (SETUP HOLDNeg SCK (5)) (SETUP SI SCK (5)) (SETUP WNeg CSNeg (15)) (HOLD CSNeg SCK (5)) (HOLD HOLDNeg SCK (5)) (HOLD SI SCK (5)) (HOLD WNeg CSNeg (15)) (WIDTH (negedge SCK) (9)) (WIDTH (posedge SCK) (9)) (WIDTH (posedge CSNeg) (100)) (PERIOD (COND fast_rd SCK) (20.0)) (PERIOD (COND rd SCK) (40.0)) ) </TIMING></FMFTIME>
</FTML>