onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -divider {MIPS top}
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_sys/debug
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_sys/rst
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_sys/clk
add wave -noupdate -divider Flash
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_sys/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_sys/flash_cs_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_sys/flash_oe_n
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_sys/flash_a
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_sys/flash_d
add wave -noupdate -divider SRAM
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_sys/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_sys/sram_cs_n
add wave -noupdate -format Literal /tb_mips_sys/sram_wr_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_sys/sram_oe_n
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_sys/sram_a
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_sys/sram_d
add wave -noupdate -divider GPIO
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_sys/clk
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_sys/gpo0
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_sys/gpo1
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_sys/gpi0
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_mips_sys/gpi1
add wave -noupdate -divider UART
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_sys/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_sys/rx
add wave -noupdate -format Logic /tb_mips_sys/tx
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {1165707237 ps} 0}
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 100
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 1
update
WaveRestoreZoom {0 ps} {3150 us}
