onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -divider {Main controller}
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/inst_sdram_ctrl/inst_sdram_cmd/burst_finished
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/u_tag_in
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/u_tag_wr
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/u_tag_rd
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/rst
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/rst_out
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/clk_out
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/clk_fb
add wave -noupdate -format Analog-Step -height 50 -offset 0.5 -scale 20.0 /tb_sdr_ctrl/efficiency
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/data_cnt
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/cycle_cnt
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/test_phase
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/part_clk_p
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/part_clk_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/part_we_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/part_cs_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/part_ras_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/part_cas_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/part_cke
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/inst_sdram_ctrl/inst_ddr_phy/dqs_zen
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/inst_sdram_ctrl/inst_ddr_phy/dqs_rst
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/part_dqs
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/part_dm
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl/part_addr
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/part_ba
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl/part_data
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/test_phase
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/part_clk_p
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/part_clk_n
add wave -noupdate -format Literal -expand /tb_sdr_ctrl/inst_sdram_ctrl/phy_ctrl
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/part_dqs
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/part_dm
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl/part_addr
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/part_ba
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl/part_data
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/inst_sdram_ctrl/inst_ddr_phy/dqs_drive
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/inst_sdram_ctrl/inst_ddr_phy/drive
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/inst_sdram_ctrl/inst_ddr_phy/drive270
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/u_req_rd
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/u_req_wr
add wave -noupdate -divider {Main controller}
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/rw_null_en
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/test_phase
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/inst_sdram_ctrl/sd_cmd
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/inst_sdram_ctrl/sd_cmd_we
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/inst_sdram_ctrl/inst_ddr_phy/read_en
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/inst_sdram_ctrl/inst_ddr_phy/read_clk
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/clk_out
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl/u_addr
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl/u_data_w
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl/u_data_r
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl/u_cmd
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/u_cmd_we
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/u_busy
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/u_data_vld
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/u_req_rd
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/u_req_wr
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl/inst_sdram_ctrl/inst_ddr_phy/sys_clk0
add wave -noupdate -format Literal -expand /tb_sdr_ctrl/inst_sdram_ctrl/phy_ctrl
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl/inst_sdram_ctrl/inst_ddr_phy/data_r
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl/ref_data
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl/u_data_r
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl/u_data_w
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl/u_addr
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 4} {16004147 ps} 0}
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 100
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 1
update
WaveRestoreZoom {15914249 ps} {16324366 ps}
