onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/clk_out
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/rst_out
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_sdram_ctrl/inst_sdram_cmd/st_sdr
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_sdram_ctrl/inst_sdram_cmd/cmd
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_sdram_ctrl/inst_sdram_cmd/cmd_we
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_sdram_ctrl/sd_cas_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_sdram_ctrl/sd_cs_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_sdram_ctrl/sd_ras_n
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_sdram_ctrl/sd_we_n
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_sdram_ctrl/sd_addr
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_sdram_ctrl/sd_data
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl_fifo/u_addr
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/u_busy
add wave -noupdate -format Literal /tb_sdr_ctrl_fifo/u_cmd
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/u_cmd_we
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl_fifo/u_data_r
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/u_data_vld
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl_fifo/u_data_w
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/u_req_wr
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/u_req_rd
add wave -noupdate -divider {Read FIFO}
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/read_fifo_empty
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/read_fifo_we
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/read_fifo_re
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl_fifo/read_fifo_dout
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_read_fifo/inst_fifo_sync_ctrl/was_write
add wave -noupdate -format Literal -radix unsigned /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_read_fifo/inst_fifo_sync_ctrl/pr
add wave -noupdate -format Literal -radix unsigned /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_read_fifo/inst_fifo_sync_ctrl/pr_next
add wave -noupdate -format Literal -radix unsigned /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_read_fifo/inst_fifo_sync_ctrl/pw
add wave -noupdate -format Literal -radix unsigned /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_read_fifo/inst_fifo_sync_ctrl/pw_next
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_read_fifo/inst_fifo_sync_ctrl/fifo_full
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_read_fifo/inst_fifo_sync_ctrl/fifo_empty
add wave -noupdate -divider {Write FIFO}
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_write_fifo/data_r
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_write_fifo/data_w
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_write_fifo/we
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_write_fifo/re
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_write_fifo/fifo_empty
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_write_fifo/fifo_full
add wave -noupdate -format Literal -radix unsigned /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_write_fifo/inst_fifo_sync_ctrl/pr
add wave -noupdate -format Literal -radix unsigned /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_write_fifo/inst_fifo_sync_ctrl/pr_next
add wave -noupdate -format Literal -radix unsigned /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_write_fifo/inst_fifo_sync_ctrl/pw
add wave -noupdate -format Literal -radix unsigned /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_write_fifo/inst_fifo_sync_ctrl/pw_next
add wave -noupdate -divider {Command FIFO}
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_command_fifo/data_r
add wave -noupdate -format Literal -radix hexadecimal /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_command_fifo/data_w
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_command_fifo/we
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_command_fifo/re
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_command_fifo/inst_fifo_sync_ctrl/fifo_empty
add wave -noupdate -format Logic /tb_sdr_ctrl_fifo/inst_command_fifo/inst_fifo_sync_ctrl/fifo_full
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 4} {13893123 ps} 0}
configure wave -namecolwidth 172
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 1
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 100
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 1
update
WaveRestoreZoom {13879998 ps} {13928553 ps}
