0 NOP         
1 HALT        
2 MOV|R|R     
3 MOV|R|K     
4 MOVX|R|Ri   
5 MOVX|R|Ki   
6 MOVX|Ri|R   
7 MOVX|Ri|K   
8 MOVX|Ki|R   
9 MOVC|R|Ri   
10 MOVC|R|Ki   
11 MOVC|Ri|R   
12 MOVC|Ri|K   
13 MOVC|Ki|R   
14 CMP|R|R     
15 CMP|R|K     
16 ADD|R|R     
17 ADD|R|K     
18 ADDC|R|R    
19 ADDC|R|K    
20 SUB|R|R     
21 SUB|R|K     
22 SUBC|R|R    
23 SUBC|R|K    
24 AND|R|R     
25 AND|R|K     
26 OR|R|R      
27 OR|R|K      
28 XOR|R|R     
29 XOR|R|K     
30 SHL|R       
31 SHR|R       
32 ROL|R       
33 ROR|R       
34 ROLC|R      
35 RORC|R      
36 XOUT|Ki|R   
37 XOUT|Ri|K   
38 COUT|Ki|R   
39 COUT|Ri|K   
40 XIN|R|Ki    
41 CIN|R|Ki    
42 SWAP|R      
43 SETC        
44 UNDEF       
45 UNDEF       
46 SUB|K|R     
47 SUBC|K|R    
48 JMP|K       
49 JZ|K        
50 JNZ|K       
51 JC|K        
52 JNC|K       
53 JLT|K       
54 JGT|K       
55 JLE|K       
56 JGE|K       
57 JEQ|K       
58 JNE|K       
59 CALL|K      
60 PUSH|R      
61 POP|R       
62 RET         
63 RETI        
